初始IDLE，当sop，进入write sram、三向滑窗时，当写入两列后进入同时读写模式；全连接层时，当写入数据完全后，进入读取模式